***Приложение № 1***

**Обобщенная информация Управления об ошибках, допущенных кадастровыми инженерами при подготовке технической документации, за I квартал 2021 года, направляемая**

**для проведения методической работы**

* МП – межевой план;
* ТП – технический план;
* Требования № 921 – Приказ Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»;
* Требования № 953 – Приказ Минэкономразвития России от 18.12.2015 № 953 «Об утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений»;

**Ошибки, связанные с нарушением требований, установленных органом нормативно-правового регулирования**

**(в сфере геодезии и картографии)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **ФИО кадастрового инженера** | **СРО** | **Описание**  **ошибки** | **Нарушенные нормы законодательства (нормы ФЗ, приказов и т.д.)** | **Рекомендуемые действия кадастровых инженеров для недопущения ошибки** | **Информация о повторно допущенной ошибке** |
| **МЕЖЕВЫЕ ПЛАНЫ** | | | | | | |
| 1 |  | СРО «ГКИ» | В «Реквизитах свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)» указаны истекшие даты поверок | п. 33 Требований  № 921 | Обратить внимание на правильность заполнения МП |  |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ** | | | | | | |
| 1 |  | СРО «ГКИ» | Координаты исходного пункта «Троицкое» не соответствуют выписке из каталога координат | п. 28 Требований  № 953 | Обратить внимание на правильность заполнения ТП |  |
| 2 | Не достоверные сведения о регистрации средств измерений в Росстандарте | п. 29 Требований  № 953 |